РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ИРАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _4_ ____августа_____ 2025 г.  №__8__

с. Иран

О внесении изменений в постановление АМС 
Иранского сельского поселения от 19.04.2022 № 13 
«О порядке установления особого противопожарного режима 
на территории Иранского сельского поселения 
Кировского района РСО-Алания»


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ                «О пожарной безопасности», на основании постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», письма АМС  Кировского муниципального района от 28.07.2025 №776 и в целях   обеспечения пожарной безопасности на территории Иранского сельского поселения Кировского района в пожароопасные периоды,  постановляю:
1. Внести в постановление АМС Иранского сельского поселения от 19.04.2022 № 13 «О порядке установления особого противопожарного режима на территории Иранского сельского поселения Кировского района РСО-Алания» следующие изменения:
а) в Положении о порядке установления особого противопожарного режима на территории Иранского сельского поселения статью 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Владельцам автозаправочных станций в целях обеспечения пожарной безопасности, направленной на предотвращение развития пожаров и их последствий, вызванных атаками беспилотных летательных аппаратов на объекты хранения нефти и нефтепродуктов, рекомендуется:
- для складов нефти и нефтепродуктов предусмотреть двукратное увеличение норм требуемых запасов воды и пенообразователя, исходя из тушения пожара по всей площади обвалования группы наземных резервуаров;
- обеспечить увеличение высоты обвалования резервуаров для удержания объема нефтепродуктов, соизмеримого с объемом хранения в группе резервуаров (могут быть использованы ограждающие стены с волноотражающим козырьком, представленные в Приложении А ГОСТ Р 53324- 2009 «Ограждения резервуаров. Требования пожарной безопасности»);
- предусмотреть возможность увеличения расстояний между заполненными резервуарами в группе за счет не заполнения нефтепродуктами смежных резервуаров (опорожнение их в первую очередь в процессе отгрузки нефтепродуктов) с заполнением их водой или инертным газом;
- предусмотреть возможность устройства нефтяных амбаров, используемых для перетекания нефтепродуктов при переполнении обвалований резервуаров;
- предусмотреть на объектах автоматическое дублирование сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре;
- предусмотреть возможность применения автономных мобильных комплексов пожаротушения, предназначенных для оперативного тушения возгорания (собственными силами до прибытия пожарных расчетов) складов нефтепродуктов, при отсутствии или неисправности существующей автоматической установки пожаротушения резервуаров;
- предусмотреть возможность использования установок комбинированного тушения пожаров, предназначенных для получения воздушно-механической пены низкой и средней кратности с повышенной дальностью подачи.
б) приложение №2 к постановлению АМС Иранского сельского поселения от 19.04.2022 № 13 «О порядке установления особого противопожарного режима на территории Иранского сельского поселения Кировского района РСО-Алания» дополнить разделом 3 следующего содержания:

«Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение развития пожаров и их последствий, вызванных атаками беспилотных летательных аппаратов на 
объекты хранения нефти и нефтепродуктов, действующих 
в период особого противопожарного режима

1. Передача при возникновении чрезвычайной ситуации регионального масштаба, связанной с пожаром, сформированного запаса пенообразователя на аварийный объект из других резервуарных парков в распоряжение руководителя тушения пожара по его запросу.
2. Введение в ночное время режима частичного затемнения и (или) световой маскировки, в том числе, в случаях, когда по условиям производства безаварийное отключение освещения невозможно.
3. На период повышенного риска взрыво и пожароопасности, связанного с террористическими или военными атаками, введение на таких объектах аварийный режим, условия которого предполагают функционирование организации в режиме повышенной готовности, мер безопасности, усиления контроля, ответственности и обеспеченности сил и средств для быстрой ликвидации последствий возможных аварий, связанных с террористической или военной атакой.
4. Осуществление регулярного осмотра (с интервалом не менее 1 раза в 10 дней) и анализа работоспособности систем противопожарной защиты резервуаров и резервуарных парков в целом (систем пожаротушения и орошения резервуаров, состояния обвалований и защитных стен, состояния резервуаров противопожарного запаса воды, насосных станций противопожарного водоснабжения, противопожарного водопровода, гидрантов, наличия необходимого количества пенообразователей и т.п.).
5. Организация оперативного взаимодействия подразделений пожарной охраны и организаций, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, для предотвращения внезапного отключения участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, находящихся на территории объекта защиты, а также в случае уменьшения давления в водопроводной сети ниже требуемого.
6. Приспособление специализированных автомобилей с насосами для целей пожаротушения. Оборудование автомобилей, тракторов навесными шестеренчатыми насосами типа НШН.».
2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Иранского сельского поселения: www.amsiran.ru.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.



ВрИО главы АМС
Иранского сельского поселения                                                    А.Плиев                                                   
